ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Ошибка ККТ:"Ожидание команды продолжения печати".
Вход ККТ в режим постоянной перезагрузки.

Лечение:
1. Необходимо закрыть смену 
2. Загрузить версию прошивки которая во вложении.

Если ККТ уже находится в ошибке и не обновляется то:
1. Необходимо сделать техобнуление ККТ.
2. Загрузить прошивку
3. Востановить таблицы

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Если ККТ новая (или с Устройством Модернизации), то нужно использовать файл прошивки: "upd_app.bin". 
Если ККТ доработана из "К" в "Ф", то нужно использовать файл прошивки: "upd_app_for_old_frs.bin"  

Для АСПД. 
Если АСПД получена из новой ККТ, то нужно использовать файл прошивки: "upd_app_nonfiscal.bin". 
Если АСПД получена из доработанной ККТ из "К" в "Ф", то нужно использовать файл прошивки: "upd_app_for_old_frs_nonfiscal.bin"  